{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"not_rendered":{"images":56,"external_links":12,"defined_names":184},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":75,"n_cols":14,"rows_kept":75,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[61,1,61,5],[61,6,61,13],[62,0,65,0],[62,1,62,2],[62,3,62,13],[63,1,63,2],[63,3,63,13],[64,1,64,2],[64,3,64,13],[65,1,65,2],[65,3,65,13],[66,0,71,6],[66,7,71,13],[72,1,72,13],[73,1,73,13],[74,1,74,13]]}
["南京大千乡见旅游发展有限公司-大仁凹村美丽乡村发展精品民宿家具采购清单"]
["项目名称：南京大千乡见旅游发展有限公司-大仁凹村美丽乡村发展精品民宿家具采购项目                                                   "]
["供方： （公司名称）                                联系人：                   联系方式：                      报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号","材质","质量等级","品牌","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","图片样式","备注"]
[1,"单人沙发","635*780*750","1、沙发面料：优质布艺，麻质，色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强。（送样甲方选定）\n2、海绵：采用高密度海绵，阻燃处理（CM成型座绵），密度59.4kg/㎡、回弹率54% ，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加180g丝绵，达到国家阻燃标准。\n3、内框架：外嵌白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n4、沙发脚：采用实木沙发脚。\n5、粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染         \n6、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤               \n8、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[2,"茶几","Φ1200*H450","1、茶几面：优质白蜡木实木,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；厚度4cm            \n2、茶几脚：一级冷轧钢板，壁厚0.8MM，液压剪板，模具冲孔折弯，二氧化碳气体保护焊接，经酸洗磷化，防锈处理，表面静电粉末自动喷涂，高温固化，优质五金配金。                    \n3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"茶几","800*800*H400","1、茶几面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；              \n2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[4,"休闲沙发","695*1010*870","优质藤编工艺：进口马来西亚油藤","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[5,"圆凳","Φ425*H355","优质藤编工艺：进口马来西亚油藤","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"多人沙发","1800*850*745","1、沙发面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强。（送样甲方选定）\n木框架：实木框架\n2、海绵：采用高密度海绵，阻燃处理（CM成型座绵），密度59.4kg/㎡、回弹率54% ，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加180g丝绵，达到国家阻燃标准。\n3、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤\n4、粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[7,"茶几","1200*600*480","1、茶几面：优质白蜡木实木,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；厚度5cm          \n2、茶几脚：一级冷轧钢板，壁厚0.8MM，液压剪板，模具冲孔折弯，二氧化碳气体保护焊接，经酸洗磷化，防锈处理，表面静电粉末自动喷涂，高温固化，优质五金配金。                     3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[8,"三人位沙发","1800*850*700","1、沙发面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强（送样甲方选定）\n2、海绵：采用高密度海绵，阻燃处理（CM成型座棉），密度59.4kg/㎡、回弹率54% ，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，达到国家阻燃标准。\n3、内框架：实木框架\n4、沙发脚：采用实木沙发脚。\n5、粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[9,"休闲沙发","865*835*760","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n3、座垫及靠背：优质棉麻绳编                       4、、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[10,"边几","600*600*600","1、茶几面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；              \n2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[11,"茶几","大：Φ1000*H400\n小：Φ700*H450","1、茶几面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；异形                          \n2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","组",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[12,"床","2000*2200*1050","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、床屏：优质藤编工艺                          3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[13,"床头柜","Φ550*H600","1、柜体：优质白蜡木实木,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                   \n2、五金：优质“东泰”或同档次品牌五金路轨。                \n3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[14,"沙发","2000*760*500","1、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤\n2、沙发面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强（面料甲方选定）\n3、海绵：采用高密度海绵，阻燃处理（CM成型座绵），密度59.4kg/㎡、回弹率54% ，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加180g丝绵，达到国家阻燃标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[15,"圆几","Φ900*H750","1、茶几面：优质白蜡木实木,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；4cm厚度             \n2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[16,"椅子","430*570*875","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤                   3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[17,"衣柜","1200*600*2000","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。       \n2、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤        \n3、五金：优质“东泰”或同档次品牌门铰\n4、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[18,"迷你吧","900*600*1600","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤        \n3、五金：优质“东泰”或同档次品牌门铰\n4 、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[19,"行李架","900*600*580","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、座垫：面料：采优质皮革，厚度1.3-1.5mm、涂层粘着牢度≥2.5N/10mm、颜色摩擦牢度＞4.5/3.5(干/湿）。                       \n3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[20,"床","1800*2100*1200","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。       \n2、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤              3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[21,"床头柜","650*450*600","1、柜体：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                    \n2、五金：优质“东泰”或同档次品牌五金路轨。            \n3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[22,"椅子","430*570*875","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤                   3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[23,"卡座","3080*700*450","1、柜体：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                    \n2、五金：优质“东泰”或同档次品牌五金。              3、面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强                                       4、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[24,"床头柜","500*500*400","1、柜体：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                             2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[25,"床尾凳","2000*760*450","1、沙发面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强.（送样甲方确定）\n2、海绵：采用高密度海绵，阻燃处理（CM成型座棉），密度59.4kg/㎡、回弹率54% ，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，达到国家阻燃标准。\n3、内框架：外嵌白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n4、沙发脚：采用实木沙发脚。\n5、粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染                      6、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[26,"斗柜","1300*400*1065","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、木材：去木皮，烘干，木材含水量小于等于8%。座大于45kg/m3,背大于30kg/m3。        \n3、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤        \n4、五金：优质“东泰”或同档次品牌门铰\n5、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[27,"储物柜","900*400*1800","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。        \n2、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤          \n3、五金：优质“东泰”或同档次品牌门铰\n4、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[28,"床","1350*2200*1050","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。                  \n2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[29,"床头柜","600*450*600","1、柜体：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                             \n2、五金：优质“东泰”或同档次品牌五金                      3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[30,"电视柜","1900*450*600","1、柜体：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                             \n2、五金：优质“东泰”或同档次品牌五金                      3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[31,"衣柜","1600*400*2250","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、五金：优质“东泰”或同档次品牌门铰                         3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。\n","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[32,"多人沙发","1620*770*780","1、沙发面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强（送样甲方选定）\n2、海绵：采用高密度海绵，阻燃处理（CM成型座棉），密度59.4kg/㎡、回弹率54% ，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，达到国家阻燃标准。\n3、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤        \n4、粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染                \n5、外白蜡木木内框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n6、木材：去木皮，烘干，木材含水量小于等于8%。座大于45kg/m3,背大于30kg/m3。        ","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[33,"茶几","1200*700*450","1、白色灰纹路大理石石材台面；\n2、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤        ","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[34,"多人沙发","2610*850*810","1、沙发面料：优质皮革，厚度0.8-1.2mm、涂层粘着牢度≥2.5N/10mm、颜色摩擦牢度＞4.5/3.5(干/湿）。（送样甲方选定）\n2、海绵：采用高密度海绵，阻燃处理（CM成型座棉），密度59.4kg/㎡、回弹率54% ，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，达到国家阻燃标准。\n3、内框架：外嵌白蜡木外框架，框架主体采用榫结构，充分保证产品结构稳固性。\n4、沙发打底：高弹力弹簧同编织编编织方法处理。    \n5、沙发脚：采用实木沙发脚或不锈钢电镀脚。\n6、粘合剂：采用法国进口”波士胶芬得利“热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染                                7、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[35,"茶几","1400*800*400","1、茶几面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；             \n2、茶几脚：一级冷轧钢板，壁厚0.8MM，液压剪板，模具冲孔折弯，二氧化碳气体保护焊接，经酸洗磷化，防锈处理，表面静电粉末自动喷涂，高温固化，优质五金配金。              \n3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[36,"边几","500*500*550","1、茶几面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；              \n2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[37,"单人沙发","690*820*880","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[38,"书柜","1230*250*1780","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。       \n2、五金：优质“东泰”或同档次品牌门铰\n3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[39,"床","1800*2200*1150","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。    \n2、床屏：优质藤编工艺                          3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[40,"床头柜","500*500*550","1、柜面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                          \n2、五金：=优质五金”东泰“配金。          \n3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。             ","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[41,"迷你吧","900*600*1200","1、茶几面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                          \n2、五金：一级冷轧钢板，壁厚0.8MM，液压剪板，模具冲孔折弯，二氧化碳气体保护焊接，经酸洗磷化，防锈处理，表面静电粉末自动喷涂，高温固化，优质五金”东泰“配金。                       \n3、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤              4、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[42,"衣柜","900*600*2000","1、柜面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                          \n2、五金：优质五金”东泰“配金。              \n3、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤         \n4、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[43,"电视柜","1350*500*600","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、五金：优质“东泰”或同档次品牌门铰\n3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[44,"椅子","500*550*980","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。               \n2、面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强                                               3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[45,"床","1200*2000*1150","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。      \n2、优质藤编工艺：进口马来西亚油藤                  3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[46,"床头柜","550*550*610","1、柜面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                          \n2、五金：=优质五金”东泰“配金。              3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[47,"卡座","2730*700*450","1、柜体：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                    \n2、五金：优质“东泰”或同档次品牌五金。              3、面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强                                       4、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[48,"床","2000*2200*2000","铁艺","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[49,"床头柜","650*550*600","1、茶几面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；              \n2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[50,"床尾凳","2000*760*810","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、面料：优质布艺色泽亮丽,阻燃,防污,耐磨性强                                               3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[51,"床","1800*2200*960","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[52,"床头柜","550*450*550","1、柜面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                          \n2、五金：=优质五金”东泰“配金。              3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[53,"床头柜","550*450*550","1、柜面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                          \n2、五金：=优质五金”东泰“配金。              3、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[54,"电视柜","1400*450*600","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n2、木材：去木皮，烘干，木材含水量小于等于8%。座大于45kg/m3,背大于30kg/m3。        \n3、五金：优质“东泰”或同档次品牌门铰\n4、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[55,"单椅","830*750*760","1、外框架：外白蜡木木外框架，框架主体采用榫结构 ，充分保证产品结构稳固性。\n3、面料：绳编                               \n4、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[56,"圆几","Φ800*H400","1、茶几面：优质白蜡木实木，,经防虫防腐蒸馏处理，含水率<12%，甲醛释放量<0.1mg/L；（2)无三苯环保胶；（3)硬度大于2H，（4)全木榫结构，底板原木非指接板；                                       2、油漆：底漆、面漆:采用”立邦”专供或同档次品牌油漆,油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。达GB18584- 2001标准。","高档","定制","件",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H5:H60)","v":133}]
["总计",{"$nulls":5},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A）货物运至指定地点，经验收合格后支付至已供合格货物价款的  80  %；\nB）供货全部结束半年后，支付至已供合格货物价款的 20 %；\n付款方式：电汇、转账、承兑等。"]
[null,"2、交货地点",null,"南京市高淳区东坝街道游子山村大仁凹8号"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场为准"]
[null,"4、其他",null,"A)供应商有承接过5星级酒店、精品民宿家具供应的类似业绩，并提供相关证明资料；\nB)所供产品质量要求：高档。"]
["供方签字：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税等。"]