{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["跑道及球场"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"跑道及球场","index":0,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,4],[9,0,9,4]]}
["固原市海绵城市建设公园广场-古城墙遗址公园二期、三期施工项目-新建区域土方工程\n工程量清单"]
["项目名称：","固原市海绵城市建设公园广场-古城墙遗址公园二期、三期施工项目-新建区域土方工程"]
["序号","项目名称","项目特征","单位","工程数量","全费用综合单价（元）","合计（元）","备注"]
[1,"渣土清除外运","1.渣土类别： 自行察看现场，包含墙体拆除、混凝土破碎（含钢筋）建筑垃圾以及生活垃圾等所有需外运的渣土\n2.挖渣土深度： 依据现场实际情况而定\n3.弃土运距 ：按甲方指定的卸土场且不小于22KM                                                                                             \n4、外运包含墙体拆除、混凝土破碎（含钢筋）并装车、倒运费用以及渣土费、土场消纳费、道路清扫、保洁费等所有费用","m3",{"v":55000,"d":"55000.00"}," "," "]
[]
[null,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G4:G5)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["1、全费用综合单价包含与当地政府、居民等外界的一切协调费用，处理暗浜、障碍物、地下水等地质条件费用，落实三通一平施工条件处理费用，装车、运输、施工便道修筑养护、填筑、平整、碾压、降尘、施工用水用电费用、边坡围护、场内排水、地下排水、设减震带、税金，以及其它为完成本工程所需的施工技术措施费用、各环节满足国家施工规范和地方政府（或行业主管部门）有关的安全生产、文明施工等所需要的一切费用等所有相关费用和风险费用（如油料涨跌因素）。合同执行中综合单价不调整。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准\n3、清单计量规范实行《2013年工程量清单计量规范》\n4、验收规范：满足设计及相关现行规范要求"]